**Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Rencana Pembangunan** | | **Ukuran Minimal** | **Kategori Bangkitan Lalu Lintas** |
| 1. | Pusat Kegiatan | | | |
|  | a. | Kegiatan Perdagangan dan Perbelanjaaan | Di atas 3.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 1.001 m2 s.d. 3.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 500 m2 s.d. 1.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | b. | Kegiatan Perkantoran | Di atas 10.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 4.001 m2 s.d. 10.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 1.000 m2 s.d.4.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | c. | Kegiatan Industri dan Pergudangan | | |
|  |  | 1. Industri | Di atas 10.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 5.001 m2 s.d. 10.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 2.500 m2 s.d. 5.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  |  | 1. Pergudangan | Di atas 500.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 170.001 m2 s.d. 500.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 40.000 m2 s.d. 170.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | d. | Kegiatan Pariwisata | | |
|  |  | 1. Kawasan Pariwisata | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  | 1. Tempat Wisata | Di atas 10,0 hektar Luas Lahan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 5,0 s.d. 10,0 hektar Luas Lahan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 1,0 s.d. 5,0 hektar Luas Lahan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | e. | Fasilitas Pendidikan | | |
|  |  | Sekolah / Universitas | Di atas 1.500 siswa | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 500 s.d. 1.500 siswa | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  | f. | Fasilitas Pelayanan Umum | | |
|  |  | 1. Rumah Sakit | Di atas 700 tempat tidur | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 201 s.d. 700 tempat tidur | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 75 s.d. 200 tempat tidur | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  |  | 1. Bank | Di atas 3.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 1.001 m2 s.d. 3.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 500 m2 s.d. 1.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| 2. | Perumahan dan Pemukiman | | | |
|  | a. | Perumahan dan Pemukiman | | |
|  |  | 1. Perumahan Sederhana | Di atas 1.000 unit | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 401 s.d. 1.000 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 150 s.d. 400 unit | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  |  | 1. Perumahan Menengah Atas / Town House / Cluster | Di atas 500 unit | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 301 s.d. 500 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 100 s.d. 300 unit | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | b. | Rumah Susun dan Apartemen | | |
|  |  | 1. Rumah Susun Sederhana | Di atas 800 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 150 s.d. 800 unit | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  |  | 1. Apartemen | Di atas 500 unit | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 301 s.d. 500 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 50 s.d. 300 unit | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| 3. | Infrastruktur | | | |
|  | a. | Akses ke dan dari Jalan Tol | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  | b. | Pelabuhan | | |
|  |  | 1. Pelabuhan Utama | Wajib (Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dan Internasional) | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  | 1. Pelabuhan Pengumpul | Wajib (Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dengan Jangkauan Pelayanan Antar Provinsi) | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  | 1. Pelabuhan Pengumpan Regional | Wajib (Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dengan Jangkauan Pelayanan Dalam Provinsi) | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  | 1. Pelabuhan Pengumpan Lokal | Wajib (Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dengan Jangkauan Pelayanan Dalam Kabupaten/Kota) | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  | 1. Pelabuhan Khusus | Luas Lahan di atas 100.000 m2 | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | Luas Lahan 50.001 m2 s.d. 100.000 m2 | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | Luas Lahan di bawah 50.000 m2 | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  |  | 1. Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan | Penyebrangan Lintas Provinsi dan /atau Antar Negara | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | Penyebrangan Lintas Kabupaten/Kota | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | Penyebrangan Lintas Dalam Kabupaten/Kota | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | c. | Bandar Udara | | |
|  |  | 1. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer | Wajib ≥ 5 juta orang pertahun | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  | 1. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder | Wajib ≥ 1 juta orang s.d. ≤ 5 juta orang pertahun | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  | 1. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier | Wajib ≥ 500 ribu orang s.d. ≤ 1 juta orang pertahun | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  | 1. Bandar Udara Pengumpan (Spoke) | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | d. | Terminal | | |
|  |  | 1. Terminal Penumpang Tipe A | Wajib (Melayani Hingga Kendaraan Penumpang Umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan Angkutan Lintas Batas antar Negara) | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  | 1. Terminal Penumpang Tipe B | Wajib (Melayani Hingga Kendaraan Penumpang Umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Kota (AK)) | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  | 1. Terminal Penumpang Tipe C | Wajib (Melayani Kendaraan Penumpang Umum untuk Angkutan Perdesaan (ADES)) | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  |  | 1. Terminal Angkutan Barang | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  | 1. Terminal Peti Kemas | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  | e. | Stasiun Kereta | | |
|  |  | 1. Stasiun Kereta Api Kelas Besar | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  | 1. Stasiun Kereta Api Kelas Sedang | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  | 1. Stasiun Kereta Api Kelas Kecil | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | f. | Pool Kendaraan | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  | g. | Fasilitas Parkir Untuk Umum | Di atas 300 SRP | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 100 s.d. 300 SRP | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| 4. | Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur Lainnya | | | |
|  | a. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar | Di atas 6 Dispenser | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 3 s.d. 6 Dispenser | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 1 s.d. 2 Dispenser | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | b. | Hotel | Di atas 300 Kamar | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 121 s.d. 300 Kamar | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 75 s.d. 120 Kamar | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | c. | Gedung Pertemuan | Di atas 3000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 1000 m2 s.d 3000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  | d. | Restaurant | Di atas 300 tempat duduk | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 100 s.d. 300 tempat duduk | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | e. | Fasilitas Olahraga (Indoor/Outdoor) | Di atas 20.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  |  | 5.001 m2 s.d 20.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 1.000 m2 s.d 5.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | f. | Kawasan TOD *(Transit Oriented Development)* | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  | g. | Asrama | Di atas 700 kamar | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 150 s.d. 700 kamar | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | h. | ruko | Di atas 5000 m2 luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  |  | 2.000 m2 s.d 5.000 m2 Luas Lantai Bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | i. | Jalan layang (Flyover) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  | j. | Lintas bawah (Underpass) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  | k. | Terowongan (Tunnel) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  | l. | Jembatan | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  | m. | Rest area | | |
|  |  | 1. Rest area tipe A | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  |  | 1. Rest area tipe B | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  |  | 1. Rest area tipe C | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
|  | n. | Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata di atas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
|  | o. | Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3.000 s.d. 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
|  | p. | Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |